From 675b22e76b798bc0e36cdd1edb97b17546c03cf2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Solomon Peachy <pizza@shaftnet.org>
Date: Mon, 24 Aug 2020 11:04:02 -0400
Subject: xduoox3:  Initial manual

TODO:

 * Screenshots
 * Plugin keymaps

Change-Id: Iaecaa2f585693eb5c2c301bd07aeaa27cdf2588f
---
 manual/configure_rockbox/system_options.tex | 24 ++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 20 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'manual/configure_rockbox/system_options.tex')

diff --git a/manual/configure_rockbox/system_options.tex b/manual/configure_rockbox/system_options.tex
index 28d1c1a577..f23be48370 100755
--- a/manual/configure_rockbox/system_options.tex
+++ b/manual/configure_rockbox/system_options.tex
@@ -319,7 +319,7 @@ therefore result in better runtime.
     \opt{SANSA_E200_PAD,GIGABEAT_S_PAD,SANSA_C200_PAD,SANSA_CLIP_PAD%
         ,IRIVER_H10_PAD,IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IPOD_1G2G_PAD,MROBE100_PAD%
         ,PBELL_VIBE500_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD%
-        ,SAMSUNG_YH820_PAD}{%
+        ,SAMSUNG_YH820_PAD,XDUOO_X3_PAD}{%
     Switching modes back and forth is done by pressing the
         \opt{SANSA_E200_PAD,SANSA_C200_PAD}{\ButtonRec}%
         \opt{GIGABEAT_S_PAD,SANSA_CLIP_PAD,MROBE100_PAD,IRIVER_H10_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD}%
@@ -334,6 +334,7 @@ therefore result in better runtime.
         \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IPOD_1G2G_PAD}{\ButtonSelect+\ButtonLeft}
         \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{\ButtonOK+\ButtonRight}
         \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonRec+\ButtonFF}
+        \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonOption+\ButtonNext{} or \ButtonOption+\ButtonPrev}
     keys, respectively.%
     }%
     \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
@@ -355,7 +356,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{SANSA_E200_PAD,IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IPOD_1G2G_PAD}
                     {\ButtonScrollFwd{} / \ButtonScrollBack}
                 \opt{SANSA_FUZEPLUS_PAD}{\ButtonUp{} / \ButtonDown;}
-                \opt{GIGABEAT_S_PAD,SANSA_C200_PAD,SANSA_CLIP_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD}
+                \opt{GIGABEAT_S_PAD,SANSA_C200_PAD,SANSA_CLIP_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD,XDUOO_X3_PAD}
                     {\ButtonVolUp{} / \ButtonVolDown}
                 \opt{IRIVER_H10_PAD}{\ButtonScrollUp{} / \ButtonScrollDown}
                 \opt{MROBE100_PAD,PBELL_VIBE500_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD%
@@ -375,6 +376,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{IRIVER_H10_PAD}{\ButtonFF}
                 \opt{IRIVER_VIBE500_PAD}{\ButtonMenu}
                 \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonRight}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonPower}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD}{Long \ButtonRCFF}%
@@ -387,7 +389,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{SANSA_E200_PAD,SANSA_C200_PAD,SANSA_CLIP_PAD}{\ButtonUp}
                 \opt{IRIVER_H10_PAD,IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IPOD_1G2G_PAD%
                     ,MROBE100_PAD,PBELL_VIBE500_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD%
-                    ,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonPlay}
+                    ,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD,XDUOO_X3_PAD}{\ButtonPlay}
                 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{\ButtonPlay; \ButtonUp}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
@@ -406,8 +408,9 @@ therefore result in better runtime.
                     {\ButtonMenu; Long \ButtonPlay}
                 \opt{SANSA_FUZEPLUS_PAD}{Long \ButtonPlay}
                 \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{\ButtonCancel; Long \ButtonPlay}
-                \opt{MROBE100_PAD}{\ButtonDisplay; Long {\ButtonPlay}}
+                \opt{MROBE100_PAD}{\ButtonDisplay; Long \ButtonPlay}
                 \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonLeft}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonHome}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD}{Long \ButtonRCPlay}%
@@ -423,6 +426,7 @@ therefore result in better runtime.
                     {\ButtonLeft}
                 \opt{GIGABEAT_RC_PAD}{\ButtonPrev; \ButtonLeft}%
                 \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonRew}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonPrev}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                 \opt{GIGABEAT_RC_PAD,MROBE100_RC_PAD}{\ButtonRCRew}%
@@ -437,6 +441,7 @@ therefore result in better runtime.
                     {\ButtonRight}
                 \opt{GIGABEAT_RC_PAD}{\ButtonNext; \ButtonRight}%
                 \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonFF}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonNext}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD,MROBE100_RC_PAD}{\ButtonRCFF}%
@@ -458,6 +463,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{IRIVER_H10_PAD,IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IPOD_1G2G_PAD%
                     ,MROBE100_PAD,PBELL_VIBE500_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD%
                     ,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonPlay}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonPower}%
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD,MROBE100_RC_PAD}{\ButtonRCPlay}%
@@ -473,6 +479,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IPOD_1G2G_PAD}{Long \ButtonPlay}
                 \opt{MROBE100_PAD}{\ButtonDisplay; Long \ButtonPlay}
                 \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonRec}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonHome}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD,MROBE100_RC_PAD}{Long \ButtonRCPlay}%
@@ -486,6 +493,7 @@ therefore result in better runtime.
                     {\ButtonLeft}
                 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{\ButtonPrev; \ButtonLeft}
                 \opt{IRIVER_H10_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonRew}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonPrev}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                   \opt{GIGABEAT_RC_PAD,MROBE100_RC_PAD}{\ButtonRCRew}%
@@ -499,6 +507,7 @@ therefore result in better runtime.
                     {\ButtonRight}
                 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{\ButtonNext; \ButtonRight}
                 \opt{IRIVER_H10_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonFF}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonNext}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD,MROBE100_RC_PAD}{\ButtonRCFF}%
@@ -512,6 +521,7 @@ therefore result in better runtime.
                     {Long \ButtonLeft}
                 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{Long \ButtonPrev; Long \ButtonLeft}
                 \opt{IRIVER_H10_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{Long \ButtonRew}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{Long \ButtonPrev}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{MROBE100_RC_PAD}{Long \ButtonRCRew}%
@@ -525,6 +535,7 @@ therefore result in better runtime.
                     {Long \ButtonRight}
                 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{Long \ButtonNext; Long \ButtonRight}
                 \opt{IRIVER_H10_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{Long \ButtonFF}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{Long \ButtonNext}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{MROBE100_RC_PAD}{Long \ButtonRCFF}%
@@ -540,6 +551,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IPOD_1G2G_PAD,MROBE100_PAD}
                     {\ButtonMenu}
                 \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{\ButtonCancel}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonOption}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{MROBE100_RC_PAD}{\ButtonRCDisplay}%
@@ -555,6 +567,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IPOD_1G2G_PAD,MROBE100_PAD}
                     {Long \ButtonMenu}
                 \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{\ButtonMenu}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{Long \ButtonOption}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{MROBE100_RC_PAD}{Long \ButtonRCDisplay}%
@@ -571,6 +584,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{MROBE100_PAD,PBELL_VIBE500_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD%
                     ,SAMSUNG_YH820_PAD}
                     {\ButtonUp / \ButtonDown}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonVolUp{} / \ButtonVolDown}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD,MROBE100_RC_PAD}
@@ -586,6 +600,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{\ButtonSelect; \ButtonBack}
                 \opt{IRIVER_H10_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{\ButtonRight}
                 \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{\ButtonOK}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{\ButtonPlay}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD}{Long \ButtonRCFF}%
@@ -600,6 +615,7 @@ therefore result in better runtime.
                 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{Long \ButtonSelect; Long \ButtonBack}
                 \opt{IRIVER_H10_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{Long \ButtonRight}
                 \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{Long \ButtonOK}
+                \opt{XDUOO_X3_PAD}{Long \ButtonPlay}
                     &
                 \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
                     \opt{GIGABEAT_RC_PAD}{Long \ButtonRCRew}%
-- 
cgit v1.2.3

