From a8b5589523a0be2f26a22607e5c0e12382a64f4e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Szymon Dziok <b0hoon@o2.pl>
Date: Wed, 15 Oct 2014 16:23:34 +0200
Subject: Manual for the Samsung YH920/YH925.

Change-Id: I2db0023cae585e9c9517da9ed2e9de6195081ce2
---
 manual/plugins/solitaire.tex | 12 ++++++++----
 1 file changed, 8 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'manual/plugins/solitaire.tex')

diff --git a/manual/plugins/solitaire.tex b/manual/plugins/solitaire.tex
index df7ae1c254..169c6814c9 100644
--- a/manual/plugins/solitaire.tex
+++ b/manual/plugins/solitaire.tex
@@ -16,14 +16,14 @@ visit
 \begin{btnmap}
     \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IAUDIO_X5_PAD%
         ,GIGABEAT_PAD,GIGABEAT_S_PAD,MROBE100_PAD,SANSA_C200_PAD,SANSA_CLIP_PAD,PBELL_VIBE500_PAD%
-        ,SANSA_FUZEPLUS_PAD}
+        ,SANSA_FUZEPLUS_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD}
       {\ButtonUp{} / \ButtonDown}
     \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,SANSA_E200_PAD,SANSA_FUZE_PAD}{\ButtonScrollFwd{} / \ButtonScrollBack}
     \opt{IRIVER_H10_PAD}{\ButtonScrollUp{} / \ButtonScrollDown}
     \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IAUDIO_X5_PAD%
         ,GIGABEAT_PAD,GIGABEAT_S_PAD,MROBE100_PAD,SANSA_C200_PAD,SANSA_CLIP_PAD,IPOD_4G_PAD%
         ,IPOD_3G_PAD,SANSA_E200_PAD,SANSA_FUZE_PAD,IRIVER_H10_PAD,PBELL_VIBE500_PAD%
-        ,SANSA_FUZEPLUS_PAD}
+        ,SANSA_FUZEPLUS_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD}
       {/ \ButtonLeft{} / \ButtonRight}
     \opt{COWON_D2_PAD}{\TouchTopMiddle{} / \TouchBottomMiddle{} / \TouchMidLeft{} / \TouchMidRight}
     \opt{MPIO_HD300_PAD}{\ButtonRew / \ButtonFF}
@@ -36,7 +36,7 @@ visit
       ,SANSA_E200_PAD,SANSA_FUZE_PAD,SANSA_C200_PAD,SANSA_CLIP_PAD,GIGABEAT_PAD,GIGABEAT_S_PAD%
       ,MROBE100_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD}
       {\ButtonSelect}
-    \opt{IRIVER_H10_PAD}{\ButtonPlay}
+    \opt{IRIVER_H10_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD}{\ButtonPlay}
     \opt{COWON_D2_PAD}{\TouchCenter}
     \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{\ButtonOK}
     \opt{MPIO_HD300_PAD}{\ButtonEnter}
@@ -56,6 +56,7 @@ visit
     \opt{COWON_D2_PAD}{\TouchTopLeft}
     \opt{PBELL_VIBE500_PAD,MPIO_HD300_PAD}{\ButtonMenu}
     \opt{SANSA_FUZEPLUS_PAD}{\ButtonBack}
+    \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD}{\ButtonFF}
        \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
       & If a card was selected -- unselect it, else\\
        \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
@@ -76,6 +77,7 @@ visit
     \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{\ButtonCancel}
     \opt{MPIO_HD300_PAD}{\ButtonPlay}
     \opt{SANSA_FUZEPLUS_PAD}{\ButtonBottomLeft}
+    \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD}{\ButtonFF + \ButtonLeft}
        \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
       & Put the card from the top of the remains stack on top of the cursor\\
     %
@@ -91,6 +93,7 @@ visit
     \opt{COWON_D2_PAD}{\TouchBottomLeft}
     \opt{PBELL_VIBE500_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD}{\ButtonPlay}
     \opt{MPIO_HD300_PAD}{\ButtonRec}
+    \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD}{\ButtonRew}
        \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
       & Put the card under the cursor on one of the 4 final colour stacks.\\
     %
@@ -106,6 +109,7 @@ visit
     \opt{SANSA_C200_PAD,SANSA_CLIP_PAD}{\ButtonVolUp}
     \opt{COWON_D2_PAD}{\TouchBottomRight}
     \opt{PBELL_VIBE500_PAD,MPIO_HD300_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD}{Long \ButtonPlay}
+    \opt{SAMSUNG_YH92X_PAD}{\ButtonRew + \ButtonLeft}
        \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
       & Put the card on top of the remains stack on one of the final colour stacks.\\
     %
@@ -115,7 +119,7 @@ visit
         ,GIGABEAT_PAD,MROBE100_PAD,COWON_D2_PAD,SANSA_FUZEPLUS_PAD}{\ButtonPower}
     \opt{SANSA_FUZE_PAD}{Long \ButtonHome}
     \opt{GIGABEAT_S_PAD}{\ButtonBack}
-    \opt{PBELL_VIBE500_PAD}{\ButtonRec}
+    \opt{PBELL_VIBE500_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD}{\ButtonRec}
     \opt{MPIO_HD300_PAD}{\ButtonMenu}
        \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& 
           \opt{IRIVER_RC_H100_PAD}{\ButtonRCStop}
-- 
cgit v1.2.3

