From 22eb2300b10768a63131d78b3607460b93dda2c5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Solomon Peachy <pizza@shaftnet.org>
Date: Mon, 24 Aug 2020 19:27:23 -0400
Subject: manual:  Document all mikmod configuration options

Change-Id: I942b3198c720ab74d429f5549f7eae01390c567d
---
 manual/rockbox_interface/main.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/rockbox_interface/main.tex')

diff --git a/manual/rockbox_interface/main.tex b/manual/rockbox_interface/main.tex
index 9d8e5aacc9..c1075ef7cd 100644
--- a/manual/rockbox_interface/main.tex
+++ b/manual/rockbox_interface/main.tex
@@ -712,7 +712,7 @@ To turn on and off your Rockbox enabled \dap{} use the following keys:
     {
     Rockbox has a dual-boot feature. To boot into the original firmware,
     when the \dap{} is turned off, set the \ButtonLock{} switch to locked,
-    and then press the \ButtonOn{} button.
+    and then press the \ButtonPower button.
     }
 
   }
-- 
cgit v1.2.3

