From 448ae36085ff9ad7eddbea41a5f2ab1a65c23580 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tomer Shalev <shalev.tomer@gmail.com>
Date: Wed, 16 Dec 2009 15:57:53 +0000
Subject: Manual: Some more Cowon D2 keymaps

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@24028 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/vumeter.tex | 7 +++++--
 1 file changed, 5 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'manual/plugins/vumeter.tex')

diff --git a/manual/plugins/vumeter.tex b/manual/plugins/vumeter.tex
index 8f2b0dfa1d..2a7588c0b8 100644
--- a/manual/plugins/vumeter.tex
+++ b/manual/plugins/vumeter.tex
@@ -14,7 +14,7 @@ and the meter scale can be changed.
 \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD}{\ButtonOff}
 \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD}{\ButtonMenu}
 \opt{IAUDIO_X5_PAD,IRIVER_H10_PAD,SANSA_E200_PAD,SANSA_C200_PAD,GIGABEAT_PAD%
-     ,MROBE100_PAD}{\ButtonPower}
+     ,MROBE100_PAD,COWON_D2_PAD}{\ButtonPower}
 \opt{SANSA_FUZE_PAD}{Long \ButtonHome}
 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{\ButtonBack}
   \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{&
@@ -29,6 +29,7 @@ and the meter scale can be changed.
 \opt{GIGABEAT_PAD}{\ButtonA}
 \opt{MROBE100_PAD}{\ButtonDisplay}
 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{\ButtonNext}
+\opt{COWON_D2_PAD}{\TouchCenter}
   \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
     & Help\\
 \opt{RECORDER_PAD}{\ButtonFOne}
@@ -36,7 +37,7 @@ and the meter scale can be changed.
 \opt{IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IAUDIO_X5_PAD%
      ,SANSA_E200_PAD,SANSA_FUZE_PAD,SANSA_C200_PAD}{\ButtonSelect}
 \opt{IRIVER_H10_PAD}{\ButtonRew}
-\opt{GIGABEAT_PAD,GIGABEAT_S_PAD,MROBE100_PAD}{\ButtonMenu}
+\opt{GIGABEAT_PAD,GIGABEAT_S_PAD,MROBE100_PAD,COWON_D2_PAD}{\ButtonMenu}
   \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
     & Settings\\
 \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IAUDIO_X5_PAD%
@@ -44,6 +45,7 @@ and the meter scale can be changed.
 \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,SANSA_E200_PAD,SANSA_FUZE_PAD}{\ButtonScrollFwd}
 \opt{SANSA_C200_PAD}{\ButtonVolUp}
 \opt{IRIVER_H10_PAD}{\ButtonScrollUp}
+\opt{COWON_D2_PAD}{\TouchTopMiddle}
   \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
     & Raise Volume\\
 \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IAUDIO_X5_PAD%
@@ -51,6 +53,7 @@ and the meter scale can be changed.
 \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,SANSA_E200_PAD,SANSA_FUZE_PAD}{\ButtonScrollBack}
 \opt{SANSA_C200_PAD}{\ButtonVolDown}
 \opt{IRIVER_H10_PAD}{\ButtonScrollDown}
+\opt{COWON_D2_PAD}{\TouchBottomMiddle}
   \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
     & Lower Volume\\
 \end{btnmap}
-- 
cgit v1.2.3

